

I/O beskrivelse:



Løsningsforslag til Controlleren



(BTN0-3) skal bruges til at bestemme indstillinger af signalgeneratoren på FPGA’en (signalform, amplitude og frekvens). Disse indstillinger skal MCU'en sende videre til FPGA'en gennem SPI forbindelsen via en protokol som I selv definerer.

Dette er et test